

**Stacja bramowa Vidos DUO S1201A z czytnikiem RFID**

**Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków.**  
  
  
Panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wyposażony został w podświetlany czytnik zbliżeniowy (kolor podświetlenia – biały).  Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową.  
  
Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.  
  
Seria 12xx jest wyjątkowa pod względem zastosowanej optyki. 2.0 Mpix kamera wyposażona została w szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 170° w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu (zoom).  
  
Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (Funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami Vidos M1021).

***FUNKCJE:***

* Kamera 2.0Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
* Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
* W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
* Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia
* 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: [**moduł B5**](http://www.vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-vidos-b5-p-384.html))
* Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
* Funkcja zbliżania obrazu (zoom)
* Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
* Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
* Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
* Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
* Stopień ochrony IP54
* Wymiary: 220 x 119 x 52mm
* Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO